{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["共通","规程浏览画面"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"共通","index":0,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,2,26,4],[27,2,27,4],[21,2,21,4],[22,2,22,4],[23,2,23,4],[24,2,24,4],[25,2,25,4],[20,2,20,4],[9,2,9,4],[10,2,10,4],[11,2,11,4],[12,2,12,4],[13,2,13,4],[14,2,14,4],[15,2,15,4],[16,2,16,4],[17,2,17,4],[18,2,18,4],[19,2,19,4],[8,2,8,4],[3,2,3,4],[4,2,4,4],[5,2,5,4],[6,2,6,4],[7,2,7,4]]}
[]
[null,"模块","系统设置","画面","共通","用例数",{"$f":"COUNTA(C5:C28)","v":10},"BUG数",{"$f":"COUNTIF(H5:H28,\"否\")+COUNTIF(H5:H28,\"否→是\")","v":0}]
[]
[null,"序号","测试用例",null,null,"测试日期","测试者","是否通过","备注"]
[null,1,"画面启动无明显卡顿"]
[null,2,"标题栏无图标"]
[null,3,"标题栏显示正确"]
[null,4,"画面初始显示在主显示器屏幕中央"]
[null,5,"画面为固定大小的，无最大化最小化按钮，不可拉动改变画面尺寸"]
[null,6,"画面可改变尺寸大小的，改变画面大小后，画面内项目布局仍整齐合理"]
[null,7,"画面内项目整齐，各项目排列间距均等"]
[null,8,"画面文字无多余、缺失及错误"]
[null,9,"画面初始焦点落在画面左上角第一个可具有焦点的控件上"]
[null,10,"页面Tab键顺序为：先左到右，然后从上至下"]

{"sheet":"规程浏览画面","index":1,"n_rows":111,"n_cols":9,"rows_kept":111,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[115,3,115,4],[116,3,116,4],[108,3,108,4],[110,3,110,4],[111,3,111,4],[112,3,112,4],[113,3,113,4],[114,3,114,4],[104,3,104,4],[105,3,105,4],[106,3,106,4],[107,3,107,4],[109,3,109,4],[99,3,99,4],[100,3,100,4],[101,3,101,4],[102,3,102,4],[103,3,103,4],[95,3,95,4],[96,3,96,4],[24,3,24,4],[97,3,97,4],[98,3,98,4],[90,3,90,4],[91,3,91,4],[92,3,92,4],[93,3,93,4],[94,3,94,4],[87,3,87,4],[88,3,88,4],[89,3,89,4],[84,3,84,4],[85,3,85,4],[86,3,86,4],[73,3,73,4],[74,3,74,4],[75,3,75,4],[78,3,78,4],[79,3,79,4],[80,3,80,4],[76,3,76,4],[77,3,77,4],[81,3,81,4],[82,3,82,4],[83,3,83,4],[68,3,68,4],[69,3,69,4],[70,3,70,4],[71,3,71,4],[72,3,72,4],[62,3,62,4],[64,3,64,4],[65,3,65,4],[66,3,66,4],[67,3,67,4],[63,3,63,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[48,3,48,4],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[42,3,42,4],[44,3,44,4],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[47,3,47,4],[43,3,43,4],[29,3,29,4],[3,3,3,4],[6,3,6,4],[11,3,11,4],[14,3,14,4],[17,3,17,4],[20,3,20,4],[16,3,16,4],[18,3,18,4],[22,3,22,4],[23,3,23,4],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[7,3,7,4],[25,3,25,4],[26,3,26,4],[21,3,21,4],[8,3,8,4],[12,3,12,4],[13,3,13,4],[19,3,19,4],[15,3,15,4],[10,3,10,4],[9,3,9,4],[40,3,40,4],[41,3,41,4],[37,3,37,4],[30,3,30,4],[31,3,31,4],[27,3,27,4],[28,3,28,4],[38,3,38,4],[33,3,33,4],[34,3,34,4],[35,3,35,4],[36,3,36,4],[39,3,39,4],[32,3,32,4]]}
[]
[null,"模块","规程管理","画面","规程浏览画面","用例数",{"$f":"COUNTA(D5:D111)","v":105},"BUG数",{"$f":"COUNTIF(H5:H28,\"否\")+COUNTIF(H5:H28,\"否→是\")","v":0}]
[]
[null,"序号","测试项","确认内容",null,"测试日期","测试者","是否通过","备注"]
[null,1,"日期","初始默认情况下【日期】起始日期为当前日期减3年，结束日期为当前日期"]
[null,2,null,"日期设定后自动执行查询"]
[null,3,"关键字","不区分大小写，输入完成后自动执行查询"]
[null,4,"规程列表","分两大类规程：用户规程和系统规程。用户规程可编辑，系统规程为只读，无法编辑"]
[null,5,null,"规程创建日期在设定的【日期】范围内，同时满足【关键字】查询条件"]
[null,6,null,"初始默认情况顶层节点为展开状态，并自动选中第一个节点下的第一个规程。"]
[null,7,null,"当前选择的规程对应的项目编号背景色为：蓝色，其它规程对应节点背景色透明，即无背景色"]
[null,8,"规程浏览","信息分为：基本信息、图片来源、信息模板、执行流程、参数设置、分级设置、报告选项。切换选项卡可查看对应信息"]
[null,9,"基本信息","规程名称要求唯一，不可重复。创建者、和创建时间为只读，不可编辑"]
[null,10,"异常信息提示","输入已在存规程名称，点击菜单【保存】按钮，弹出“规程名称重复！”，信息提示窗口。点击【确定】按钮可以关闭信息提示窗口"]
[null,11,"图片来源","界面动态显示。图片来源为“本地图片”和“项目图库”只显示图片设置项，当图片来源为“相机扫描”时，界面显示三部分设置项：相机设置、拼图设置、图片设置"]
[null,12,null,"标尺数据源来自设置模块中的标尺标定。"]
[null,13,null,"“倍率”和“分辨率”根据标尺选择，自动显示。与设置模块中的标尺标定设置一致"]
[null,14,"拼图设置","详细设置在点击【详细设置】弹出的“拼图设置”界面。"]
[null,15,null,"更改滤膜尺寸、形状、边缘厚度、拼图区域等设置项，右侧区域自动调整，且尺寸对应正确"]
[null,16,null,"拼图的“行数”、“列数”、“视场尺寸”、根据拼图的区域自动调整"]
[null,17,"操作结果确认","修改配置后，确认执行拼图时，拼图和聚焦是否按此处设置执行"]
[null,18,"操作结果确认","确认图片来源选项卡中的拼图设置，与弹出的拼图设置界面中的行数、列数、重叠率、拼图范围是否相同"]
[null,19,"相机设置","连接相机情况下，点击【相机设置】，弹出相机预览界面，可以对相机进行设置。"]
[null,20,"异常信息提示","未连相机的时，点击【相机设置】，弹出确认框，提示“未找到可用相机”点击【确定】按钮可以关闭信息提示窗口"]
[null,21,null,"图片来源中阴影矫正置空，切换规程或切换Tab页，弹出确认框，提示“请选择明场阴影矫正照片！”点击【确定】按钮可以关闭信息提示窗口"]
[null,22,"操作结果确认","确认在执行相机扫描检测时，按设定的相机参数进行拍照"]
[null,23,"信息模板","中间操作区域，选择任何项，在右侧可以查看到详细的位置信息，名称，字体样式等"]
[null,24,null,"从左侧可选择的信息项选择要添加项，拖放到中间区域，调整位置，完成添加。"]
[null,25,null,"Lable前增加“*”，标识此数据项录入时为必须项"]
[null,26,"操作结果确认","选择要删除的信息项，右键，弹出菜单中选择【删除】。所选择信息项从操作区清除。"]
[null,27,null,"点击菜单中【保存】按钮，重新查看信息模板，确定信息项已成功删除"]
[null,28,null,"确认项目生成目录中的Metis2.0\\Metis\\bin\\Debug\\plugins\\Cleanliness\\Config\\Rules\\中配置文件中，新增、编辑、删除内容是否与操作一致"]
[null,29,null,"执行检测录入信息时，设定为“必要”的信息项置空，点击【确定】按钮，确认是否有非空项需录入的相关提示信息"]
[null,30,null,"确认检测时弹出的信息录入界面与规程中的信息模板一致，显示样式正常，不存在少项或是显示不全的情况"]
[null,31,null,"确认设定为“滤膜共有”的信息项，在多滤膜检测时，是否实现了，数据多滤膜共用，只需录入一次，其它滤膜可共用录入信息"]
[null,32,null,"确认信息模板中下拉框中设定的选项，与检测时录入界面中下拉框的可选项是否一致"]
[null,33,null,"确认未设定标签名的情况下，界面右侧标签弹出的“标签选择”界面内显示的为未绑定的标签，不存在已绑定的标签名"]
[null,34,"执行流程"]
[null,35,"分析范围设置","检测图片来自本地图片或是项目图库时，“分析范围设置”界面为只读，无法编辑。只有是相机扫描的时候，才可以对分析范围进行设置。"]
[null,36,null,"对分析范围进行编辑时，右侧随变化"]
[null,37,null,"检测时可交互，默认为选中状态。检测时会弹出分析范围设置界面。如去掉选中状态，则不会弹出界面"]
[null,38,"操作结果确认","对直径或宽度、高度设置时，右侧的尺寸与设定值相对"]
[null,39,null,"勾选“检测时可交互”，选择规程进行检测，确认是否弹出“分析范围设置”界面"]
[null,40,null,"确认执行检测时，检测范围与设定是否相同"]
[null,41,"物相提取设置","点击【更换图片】，选择图片，可以在右侧预览区域看到图片"]
[null,42,null,"初始默认状态下，按阈值1的默认值对图片进行二值操作、孔洞填充和删除碎屑"]
[null,43,"操作结果确认","确认调整灰度区间，直方图随之调整，预览区图片二值结果根据设定值进行调整。"]
[null,44,null,"点击预览区域上方【放大】按钮，确认图片是否放大"]
[null,45,null,"点击预览区域上方【缩小】按钮，确认图片是否缩小"]
[null,46,null,"点击预览区域上方【初始大小】按钮，确认图片是否恢复为原始大小 "]
[null,47,null,"放大图片后，点击“小手”，确认鼠标扡动图片是否可以可以移动图片"]
[null,48,null,"放大图片后，点击“箭头”，确认鼠标恢复为正常"]
[null,49,"参数设置","删除方案：选择参考方案，点击【删除】，弹出“您要删除该参数方案是吗？”，点击【确定】关闭提示框，完成删除操作，点击【取消】中止操作，关闭提示框。"]
[null,50,"操作结果确认","执行完删除操作后，确认参考方案下拉列表中，此前删除的方案看不到了。"]
[null,51,null,"关闭软件，再次打开后，查看参考方案中，确认删除方案没有出现在下拉列表中"]
[null,52,null,"执行检测后，对照此处的设定的参数，确认检测结果与参数设定是否相符合。如纤维颗粒中是否存在内切圆直径大于设定值的，或是拉伸长度小于设定值的。如果有则说明检测结果有误"]
[null,53,"添加新方案","参考方案位置录入名称，点击【保存】"]
[null,54,"操作结果确认","确认下拉列表中可以看到新增加的方案"]
[null,55,null,"关闭软件，再次打开后，查看参考方案中，确认新增方案是否出现在下拉列表中"]
[null,56,"异常信息提示","修改参数后，不更看方案名称，点击【保存】，会弹出提示框，提示“该参数方案已经存在，是否覆盖？”点击【确定】关闭提示框，完成参数修改操作，点击【取消】中止操作，关闭提示框。"]
[null,57,"分极设置"]
[null,58,null,"分级参数分为金属、非金属、纤维和全部。默认情况下“所有类型分级设定相同”单选框为选中状态"]
[null,59,null,"“所有类型分级设定相同”单选框为选中状态时，表格只有全部一页。否则，参数表格分为金属、非金属、纤维和全部四个Tab页。可以对不同类型颗粒进行单独设置"]
[null,60,null,"默认情况下，记录的显示顺序是按添加的顺序显示"]
[null,61,"新建","鼠标点击要插入的分级参数，点击【新建】可以在选择位置下添加一行新的分级参数。"]
[null,62,null,"如果新增数据行在最后一行，颗粒级别名称会按字母顺序自动顺序命名,下边界取上一个参数的下边界值，允许数量为空，颜色会有默认值。如果新增参数在中间位置，默认级别名称为上一条参数名称相同。"]
[null,63,"删除","鼠标点击要删除的行的任意单元格，点击删除，可直接删除该行记录。列表中看不到此条记录。"]
[null,64,"置顶","选择要置顶记录，点击【置顶】，可将该记录显示在表格中的第一行"]
[null,65,"上移","选择要置顶记录，点击【上移】，可将该记录在表格中的显示顺序上移一行"]
[null,66,"下移","选择要置顶记录，点击【下移】，可将该记录在表格中的显示顺序下移一行"]
[null,67,"置底","选择要置顶记录，点击【置底】，可将该记录显示在表格中的最后一行"]
[null,68,"操作结果确认","执行新增、删除、置顶、上移、下移、置底操作后，确认表格中数据与操作一致，可直接看到操作效果"]
[null,69,null,"关闭软件后，重新打开软件，操作结果依然有效，与操作相一致"]
[null,70,null,"执行检测后，确认各类颗粒的检测的分极结果与设置相一致。如分析设置中的“允许数量使用的归一化参数”选择以“单位面称颗粒数量”话，则检测结果中的“单位面积”一列数量值小于“允许数量”则最终认定为通过，否则为未通过。"]
[null,71,null,"确认检测结果分级模式下的“特征参数”与参数设置中的“使用参数”是否相同"]
[null,72,null,"在上下边界中输入数值的小数点位置多于“分级边界小数点位数”，确认边界小数点位数与设定一致，小数位数小于设定位数时正常显示，多于是按设定位置保留。"]
[null,73,"异常信息提示","新增或是修改现有分极名称时，输入当前已存在的名称。点击菜单中【保存】按钮，会弹出提示框，提示“分级名称不允许重复！”点击【确定】关闭提示框"]
[null,74,null,"参数的上边界值输入值小于或等于下边界值时，点击菜单中【保存】按钮，会弹出提示框，提示“上边界值必须大于下边界值！”点击【确定】关闭提示框"]
[null,75,"清洁度编码设置","点击【清洁度编码设置】按钮，弹出“清洁度级别编码”界面"]
[null,76,null,"默认情况下，记录的显示顺序是按添加的顺序显示"]
[null,77,"新建","鼠标点击要插入的分级参数，点击【新建】可以在选择位置下添加一行新的级别编码。"]
[null,78,null,"如果新增数据行在最后一行，下边界取上一个参数的下边界值。如果新增参数在中间位置，默认级别名称为上一条参数名称相同。"]
[null,79,"删除","鼠标点击要删除的行的任意单元格，点击删除，可直接删除该行记录。列表中看不到此条记录。"]
[null,80,"置顶","选择要置顶记录，点击【置顶】，可将该记录显示在表格中的第一行"]
[null,81,"上移","选择要置顶记录，点击【上移】，可将该记录在表格中的显示顺序上移一行"]
[null,82,"下移","选择要置顶记录，点击【下移】，可将该记录在表格中的显示顺序下移一行"]
[null,83,"置底","选择要置顶记录，点击【置底】，可将该记录显示在表格中的最后一行"]
[null,84,"操作结果确认","执行新增、删除、置顶、上移、下移、置底操作后，确认表格中数据与操作一致，可直接看到操作效果"]
[null,85,null,"关闭软件后，重新打开软件，操作结果依然有效，与操作相一致"]
[null,86,null,"执行检测后，确认分极械中显示的清洁度编码与设置中的显示类型和分级相同。"]
[null,87,"异常信息提示","新增或是修改现有分级时，输入当前已存在的名称。点击【确定】按钮，会弹出提示框，提示“分级不允许重复！”点击【确定】关闭提示框"]
[null,88,null,"参数的上边界值输入值小于或等于下边界值时，点击【确定】按钮，会弹出提示框，提示“上边界值必须大于下边界值！”点击【确定】关闭提示框"]
[null,89,"报告选择","对报告中的输出内容进行设置，操作结果确认详见项目管理中的生成报告"]
[null,90,"切换规程","修改当前规程，未点击菜单中的【保存】时，切换到其它规程时，弹出提示框，提示“规程[测试规程-相机扫描]未保存，是否需要保存？”，点击【确定】对当前规程进行保存操作，点击【取消】中上操作，不保存修改，切换规程"]
[null,91,"克隆规程","选择规程，点击菜单中的【克隆规程】，点击菜单中【保存】，"]
[null,92,"操作结果确认","规程列表中出现克隆的新规程"]
[null,93,null,"关闭软件，重新启动，确认克隆的规程是否显示在规程列表中"]
[null,94,null,"确认项目生成目录中的Metis2.0\\Metis\\bin\\Debug\\plugins\\Cleanliness\\Config\\Rules\\中配置文件中包含克隆的新规程的配置文件"]
[null,95,"异常信息提示","规程名称录入当前存在的名称，点击菜单中【保存】，弹出提示框，提示“规程名称重复！”点击【确定】关闭提示框"]
[null,96,"删除规程","选择规程，点击菜单中的【删除规程】，弹出确认提示框，提示“确定要删除当前规程吗？”，点【确定】完成删除操作，点【取消】中止操作，关闭提示框"]
[null,97,"操作结果确认","确认被删除的规程在规程列表中无显示"]
[null,98,null,"关闭软件，重新启动，确认被删除的规程在规程列表中无显示"]
[null,99,null,"确认项目生成目录中的Metis2.0\\Metis\\bin\\Debug\\plugins\\Cleanliness\\Config\\Rules\\中配置文件中是否含被删除规程的配置文件"]
[null,100,"重新加载","规程浏览过程中，对规程进行编辑，如无更新的情况，点击菜单中【重新加载】可对所有规程按钮查询条件筛选显示"]
[null,101,"保存","保存对规程的编辑，操作结果直接更新在规程列表中和项目生成目录中"]
[null,102,"导入规程","规程浏览中，点击菜单【导入远程】，弹出“导入规程”文件选择窗体，选定要操作的规程文件，扩展名为\".rxp\"，点击【打开】,完成导入操作"]
[null,103,"操作结果确认","确认规程列表中出现导入的新规程"]
[null,104,null,"确认项目生成目录Metis2.0\\Metis\\bin\\Debug\\plugins\\Cleanliness\\Config\\Rules\\中配置文件中是否出现导入的规程相关配置文件"]
[null,105,null,"关闭软件，重新启动，确认被必入的规程是否依然在规程列表中"]
[null,106,"导出规程","规程浏览中，点击菜单【导出远程】，弹出“导出规程”窗体，选定文件存放路径，点击【保存】,完成导出操作"]
[null,107,"操作结果确认","确定选定的存路径是否存在扩展名为\".rxp\"的与导出规程同名的文件 "]